|  |  |
| --- | --- |
| Une image contenant texte, Police, capture d’écran, logo  Le contenu généré par l’IA peut être incorrect. | **TITRE : Coude mâle femelle 45° diamètre 100mm UCT4** |

**RÉFÉRENCES :** {'Cedeo': '1734050', 'NICOLL': 'UCT4'}

21/08/2025

**DESCRIPTION**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Coude à coller mâle-femelle en PVC gris de Nicoll, utilisé pour réaliser des canalisations d'évacuation des eaux usées, des eaux vannes et des eaux pluviales. Permet de réaliser facilement des raccordements et des changements de direction. |

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Matière | PVC | Type de produit | Coude PVC |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Durée de la garantie | 2 ans | Domaine d'application | Petit collectif |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Types d'application | Manuel | Recyclable | Oui |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type de pose/fixation | à coller | Diamètre nominal | 100 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type de raccord | Mâle - Femelle | Diamètres des raccords | 100 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Code douane SH8 | 39174000 | Dimensions commerciales | {'Largeur': '150 mm', 'Hauteur': '100 mm', 'Diamètre': '100 mm', 'Profondeur': '200 mm', 'Volume': '0.003 m³'} |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poids net | 0.252 kg |  |  |

**AVANTAGES / NORMES**

Pas d'obturation grâce au rayon de courbure  
PVC lisse non microporeux  
Facile à emboîter, sur tous les tubes du marché  
Bourrelet anti-ovalisation

**CONSEILS D'UTILISATION**

["Avant la pose, s'assurer que les parties à assembler sont correctement nettoyées et préparées. Se reporter aux indications du fabricant.", 'Usage intérieur']

**IMAGES / VISUELS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |